Auto-Medienportal.Net: 04.06.2019

Humbaur hat neue Kühlanhänger im Programm

Humbaur stellt die neuen Einachs- und Zweiachs-Anhänger HGK Deluxe und HGK Deluxe Tandem vor. Sie wurden hinsichtlich Aufbau und Design optimiert und werden zu günstigeren Preisen angeboten als die Vorgängermodelle. Modelle mit zulässigem Gesamtgewicht von 1300 Kilogramm bis 3500 Kilogramm sind verfügbar, die Nutzlast beträgt modellabhängig zwischen 510 Kilogramm und 2229 Kilogramm, die Ladehöhe variiert je nach Modell zwischen 590 und 630 mm.

Die Kühlanhänger der Modellreihe HGK Deluxe und HGK Deluxe Tandem sind mit einer Kühlzelle ausgestattet, die aus 60 Millimeter starken Purferro-Sandwich-Paneelen mit einem Kern aus geschäumten Polyurethan mit einer beidseitigen Beschichtung aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech aufgebaut ist. Der 65 Millimeter starke Isolierboden ist mit einem Antirutschbelag ausgestattet. Die doppelflügeligen Kühltüren sind abschließbar, können im Notfall aber immer auch von Innen geöffnet werden. Sie sind über Edelstahlscharniere mit dem Anhängeraufbau verbunden. An den Innenwänden ist eine 150 Millimeter hohe Scheuerleiste aus Aluminiumblech befestigt.Die runden Eckprofile und die abgerundeten Eckkappen sollen für eine verbesserte Aerodynamik sorgen, was sich positiv auf Fahrverhalten und Kraftstoffverbrauch auswirken soll. Rahmen und Fahrwerk sind aus feuerverzinktem Stahl gefertigt, ebenso das geschweißte Heckportal. Vier schwenkbare Teleskopkurbelstützen ermöglichen den sicheren Stand des PKW-Anhängers. Die Einfassungen der HGK-Deluxe-Anhänger bestehen aus eloxiertem Aluminium, ebenso die Regenrinne am Heck.Das eingesetzte Kühlaggregat des Markenherstellers Govi erlaubt eine Temperatur im Kühlanhänger von +2 Grad bis +10 Grad Celsius. Das Kühlaggregat wird über 230-V-Netzspannung versorgt und arbeitet bis zu einer maximalen Außentemperatur von 40 Grad Celsius. Eine Kühlung während der Fahrt ist bauartbedingt bei diesen Anhängern nicht möglich. (ampnet/deg)