Auto-Medienportal.Net: 04.06.2014

DAF führt Euro-6-Vierachser ein

DAF erweitert sein Euro-6-Fahrzeugprogramm der Baureihen XF und CF umvierachsige Modellvarianten als Fahrgestell und Sattelzugmaschine für Anwendungen im schweren Bereich sowie für Spezialtransporte. Neben den Versionen mit zwei Vorder- und zwei Hinterachsen sind auch Konfigurationen mit einzelner Vorderachse und drei Hinterachsen (Tridem) erhältlich. Die Lkw sind mit dem 12,9-Liter-PACCAR-MX-13-Motor und einem Leistungspektrum von 303 kW / 412 PS bis 375 kW / 510 PS bzw. dem neuen 10,8-Liter-Aggregat mit 320 kW / 435 PS ausgestattet. Der CF kann zudem mit dem MX-11-Motor mit einer Leistung von 291 kW / 396 PS bestellt werden. (ampnet/jri)