Auto-Medienportal.Net: 16.12.2015

Mehr Beton mit MAN

Mit dem nutzlastoptimierten vierachsigen TGS 32.400 8x4 BB bietet MAN ein Transportmischerchassis an, das statt der üblichen sieben bis 7,5 Kubikmeter Beton acht Kubikmeter in der Trommel mitnehmen kann. Die Gewichtsbilanz wird sich nochmals verbessern: Der Lkw-Hersteller führt ein leichtes Hypoidachstandem mit 11,5 Tonnen Tragkraft ein, das ein weiteres Nutzlastplus von etwa  180 Kilogramm gegenüber der Standard-Hypoidachse mit 13 Tonnen Tragkraft bietet. Dieses Fahrgestell ist auch als Rechtslenker erhältlich. In Märkten, die nicht die Vorgabe von 32 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht haben, lässt sich das Fahrzeug mit bis zu 34 Tonnen zulassen. (ampnet/jri)