Auto-Medienportal.Net: 05.02.2015

DAF führt Sattelzugmaschinen mit gelenkter Nachlaufachse ein

DAF führt in den Baureihen XF und CF Sattelzugmaschinen mit einer gelenkten Nachlaufachse ein. Sie ist einzelbereift und befindet sich hinter der Antriebsache. Die Fahrzeuge wurden für Einsätze entwickelt, die eine hohe Tragfähigkeit bei großer Wendigkeit erfordern. Es besteht die Wahl zwischen dem 10,8-Liter- und dem 12,9-Liter-Motor mit Leistungen von 291 kW / 396 PS bis 375 kW / 510 PS. Während der DAF CF mit gelenkter Nachlaufachse mit Day Cab, Sleeper Cab oder wahlweise Space Cab ausgestattet werden kann, sind beim XF das Space Cab und Super Space Cab verfügbar. (ampnet/jri)