Auto-Medienportal.Net: 14.02.2017

Neuer Trailerreifen von Semperit

Für Volumentransporte, die im Sattelauflieger eine Innenladehöhe von drei Metern benötigen, bietet Semperit einen neuen Niederquerschnittsreifen an. Der Runner T2 445/45 R 19.5 ist runderneuerungsfähig und auf neun Tonnen Achslast ausgelegt. Er trägt die M+S-Kennung und weist den EU-Labelwert „B“ für die Kraftstoffeffizienz auf.

Gedacht ist der Runner T2 445/45 R 19.5 vor allem für Megatrailer mit einem Ladevolumen von bis zu 100 Kubikmetern, die zur Einhaltung der gesetzlich möglichen Fahrzeuggesamthöhe eine geringe Plattformhöhe benötigen. (ampnet/jri)