Auto-Medienportal.Net: 06.06.2012

Michelin erweitert Reifenangebot für Busse

Mit dem X Coach HL Z TL in der Dimension 295/80 R 22.5 erweitert Michelin seine Busreifen-Palette um einen vielseitigen Pneu für die Rundumbereifung im Regional-, Linien- und Fernreiseverkehr. Die Neuerscheinung ermöglicht dank der Infini-Coil-Technologie auf der Vorderachse Traglasten bis zu 7,5 Tonnen.

Durch sein Laufflächenprofil mit vier breiten Profilrillen bietet der Busreifen nach Herstellerangaben ausgezeichnete Haftung unter allen Witterungsbedingungen. Besonders auf nasser Fahrbahn soll er durch hervorragende Bremsleistung überzeugen. Die Profilaufteilung sorgt für einen gleichmäßigen Abrieb und trägt somit zu einer hohen Laufleistung des Reifens bei. Die breiten Schultern und die Steinabweiser in den äußeren Profilrillen bieten Schutz gegen Beschädigungen. 

Der Michelin X Coach HL Z TL kommt Anfang Juli 2012 in den Handel. Er erreicht beim neuen EU-Reifenlabel die Einstufung C/B/69. (ampnet/jri)