Auto-Medienportal.Net: 20.01.2016

Mini Clubman kommt mit Allradantrieb besser voran

Mit dem neuen Mini Clubman ALL4 variiert BMW-Tochter Mini erneut das Kult-Konzept von Alec Issigonis aus den 60ger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Doch im Gegensatz zum Vorbild kombiniert dieser neue Mini vier statt zwei Türen mit der zweiflügligen Hecktür – „Split door“ genannt – und fügt dem alten Frontantriebssystem des knapp geschnittenen Viersitzers aus Issiogonis Zeiten für die jüngste fünfsitzige Mini-Generation ein neu entwickeltes Allradsystem hinzu. 

Für den Mini Clubman stellt der Allradantrieb ALL4 mit elektrohydraulischer Regelung, optimiertem Gewicht und gesteigerter Effizienz eine Alternative zum Mini-Frontantrieb dar. Er ermöglicht mit seinem Konstruktionsprinzip ein extrem sportliches Handling: Power-Take-Off Winkelgetriebe an der Vorderachse, zweiteiliger Gelenkwelle zur Kraftübertragung und Hang-On-Lamellenkupplung im Hinterachsgetriebe; abgestimmte Verteilung des Antriebsmoments zwischen den Vorder- und Hinterrädern sowie der Vernetzung der ALL4-Steuerung mit der Fahrstabilitätsregelung. Natürlich bringt der Allradantrieb bei allen Witterungs- und Straßenverhältnissen  bessere Traktion.Den Mini Clubman ALL4 gibt es in Verbindung mit Motoren der jüngsten Antriebsgeneration mit Mini Twin Power Turbo-Technologie. Der Mini Cooper S Clubman ALL4 mit 2,0 Liter und 141 kW /192 PS wird mit Sechs-Gang-Schaltgetriebe oder optionalem Acht-Gang Steptronic Getriebe, Mini Cooper SD Clubman ALL4 mit 2,0 Liter mit Vierzylinder-Dieselmotor 140 kW/190 PS nur mit Acht-Gang Steptronic angeboten.Daten Mini Cooper S Clubman ALL4:Länge x Breite x Höhe (in m): 4,25 x 1,80 x 1,44Radstand (m): 2,67 Motor: R4-Benziner, 1998 ccm, Twin Power-Turbo, Direkteinspritzung Leistung: 141 kW / 192 PS bei 3800 U/minMax. Drehmoment: 280 Nm von1250 U/min (Mit Overboost 330 Nm)Höchstgeschwindigkeit: 225 km/hBeschleunigung 0 auf 100 km/h: 7.0 Sek. ECE-Durchschnittsverbrauch: 6,4 - 6,3 LiterCO2-Emissionen: 162 - 159 g/km (Euro 6)Leergewicht / Zuladung: min. 1450 kg / max. 530 kgKofferraumvolumen: 360 Liter, erweiterbar auf 1250 LiterMax. Anhängelast: 1500 kgWendekreis: 11,3 mReifen: 225/45 R 17 94W XLLuftwiderstandsbeiwert: 0,34Preis: noch nicht bekannt