Auto-Medienportal.Net: 20.02.2017

Neue Kühlschublade von Dometic für Skipper

Dometic bietet ab April eine neue Kühlschublade für Boote an. Die Coolmatic CRX 65D verfügt über 50,5 Liter Nutzinhalt und ein sechs Liter großes und herausnehmbares Zwei-Sterne-Gefrierfach. Die Dometic Coolmatic CRX 65D kann in  gebürsteter Edelstahloptik oder mattem Silber bestellt werden und ist für einen Temperaturbereich zwischen 12 und -15 Grad Celsius ausgelegt. Durch Haltebügel im Drahteinsatz bleibt der Inhalt auch bei höherem Seegang gut fixiert.

Mit dem passendem Einbaurahmen soll die Montage leicht von der Hand gehen. Dazu trägt auch die anschlussfertige Ausstattung für alle 12- und 24-Volt Anschlüsse bei. Als reine DC-Version kann die Kühlschublade mit dem optionalen Gleichrichter Dometic MPS 35 auch am Wechselstromnetz betreiben werden. Die AC/DC-Version hingegen ermöglicht den direkten Anschluss ans Wechselstromnetz. (ampnet/jri)