Auto-Medienportal.Net: 23.05.2018

Touratech hat für die GS die Desierto V entwickelt

Touratech hat mit der Desierto V eine Frontverkleidung für die BMW R 1200 GS ab Modelljahr 2013 (Adventure ab 2014) entwickelt. Der Zubehörspezialist aus Niedereschach verspricht „eine ausgeklügelte Aerodynamik“, die den Oberkörper spürbar vom Winddruck entlastet und für eine niedrige Geräuschkulisse sorgt. Zudem soll die Scheibe im Gelände die Verschmutzung der Kleidung verringern.

Die neue Touratech Desierto (span. = Wüste) besteht aus zwei Hauptkomponenten: Einem schwarz lackierten Unterteil aus faserverstärktem Polyurethan sowie einem leicht getönten Windschild aus hochwertigem Acrylglas. Die Montage kann selbst vorgenommen werden. Eine Allgemeine Betriebserlaubnis liegt vor. (ampnet/jri)