Auto-Medienportal.Net: 06.03.2019

Dekra führt lasergestütztes Messverfahren ein 

Ein neues Dekra-Messverfahren zur Nivellierung von Scheinwerfereinstell-Prüfsystemen (SEPS) in Werkstätten steht vor der bundesweit flächendeckenden Einführung. Mit der lasergestützten Methode lässt sich sowohl die Fahrzeugaufstellfläche, als auch der Verfahrweg des Scheinwerfereinstellprüfgeräts vermessen. Es ist auch geeignet für außenliegende Einstellplätze, Gruben- und Hebebühnen-Arbeitsplätze. (ampnet/deg)