Auto-Medienportal.Net: 13.10.2014

Pressepräsentation Mercedes-Benz Vito: Zu vielem bereit

Mercedes-Benz-Vans hat den Vito in seiner Heimat vorgestellt, denn das „Arbeits“-Pendant zur neuen V-Klasse stammt aus dem Mercedes-Benz-Werk Vitoria. Seit genau 60 Jahren laufen hier im spanischen Baskenland Fahrzeuge vom Band, allein von den bisherigen Modellen Vito und Viano seit dem Jahr 2003 mehr als 900 000 Einheiten. In den sechs Jahrzehnten wurden hier immer leichte Nutzfahrzeuge hergestellt, nun eben die neue Großraum-Limousine V-Klasse und das leichte Nutzfahrzeug Vito als Transporter und Kleinbus. Für den Vito 109 CDI Kastenwagen müssen in Deutschland mindestens 17 990 Euro (ohne Mehrwertsteuer) investiert werden.

1954 hatte die Auto Union das Werk Vitoria für die Fertigung des damaligen F 89 L in Betrieb genommen. Wenige Jahre später übernahm die Daimler-Benz AG dieses Werk der Autounion. In der Folge war Vitoria – abgesehen von schweren Lkw – das erste Auslandswerk für Fahrzeuge mit dem Stern. Mit Vito und V-Klasse begann für das Werk 1995 eine neue Ära. Sie setzte nun mit der neuen Generation fort, als im Frühjahr die Produktion der neuen V-Klasse anlief und im August der neue Vito folgte. Auf einer Grundfläche von knapp 600 000 Quadratmetern und einer Produktionsfläche von 257 000 Quadratmetern fertigen rund 3500 Beschäftigte derzeit täglich über 470 Transportern in zwei Schichten.Der Vito fährt mit einem zulässigen Gesamtgewicht zwischen 2,5 Tonnen und 3,2 Tonnen vor. Der Preis für den Einsteiger-Vito 109 CDI Kastenwagen liegt in Deutschland bei 17 990 Euro (ohne Mehrwertsteuer). Verfügbar ist der Arbeits-Vito in drei Längen und mit drei Antriebssystemen. Mit bis zu 1369 kg Zuladung ist er der Nutzlastriese seiner Klasse. Der Vito Mixto verbindet als Kastenwagen mit Doppelkabine die Vorteile von Kastenwagen und Kombi. Den Personentransporter Vito Tourer gibt es in den drei Varianten Tourer Base, Tourer Pro und Tourer Select. Im Zentrum des Programms stehen zulässige Gesamtgewichte mit 2,8 Tonne und 3,05 Tonnen. Sie werden ergänzt durch eine abgelastete Ausführung mit 2,5 Tonnen und eine aufgelastete Variante mit 3,2 Tonnen.Das Design des Vito wirkt gleichzeitig gefälliger, stärker und markanter. Für eine verbesserte aerodynamische Qualität spricht der verbesserte Luftwiderstandsbeiwert von 0,32, der direkt in den Kraftstoffverbrauch eingeht.Auf den Fahrer und Beifahrer warten bequeme und gut ausgeformte Sitze, die auch auf längeren Distanzen bequem bleiben. Das neu entwickelte Cockpit wirkt aufgeräumt, übersichtlich und unempfindlich aber dennoch attraktiver als sonst bei Nutzfahrzeugen oft üblich. Die Bedienung gibt keine Rätsel auf. Positiv fallen die vielen Ablagen auf, die besonders bei den Profis im Arbeitsalltag am Steuer Anklang finden werden. Beim Antrieb des Vitos hat der Käufer die Wahl zwischen Hinterrad-, Allrad- und Vorderradantrieb. Der neue Vorderradantrieb im Programm fällt sehr leicht aus. Bei leerem und gering beladenem Fahrzeug hat der Vorderradantrieb Traktionsvorteile. Der Hinterradantrieb ist die passende Lösung für alle Einsätze mit hohen Gewichten und auch bei hohen Anhängelasten. Der Allradantrieb ist gefragt, wenn hohe Traktion auch unter widrigen Umständen oder abseits befestigter Straßen verlangt wird. Für den Vortrieb stehen jetzt ausschließlich Dieselaggregate zur Verfügung. Der kompakte Vierzylinder mit 1,6 l Hubraum ist als 109 CDI mit 65 kW / 88 PS und 111 CDI mit 84 kW / 114 PS erhältlich. Hinzukommt der 2,15 Liter-Motor in den Leistungsstufen 100 kW / 136 PS (114 CDI), 120 kW / 163 PS (Vito 116 CDI) und 140 kW / 190 PS (Vito 116 CDI). Die Kraftübertragung übernimmt beim Hinterradantrieb in Serie ein  Sechs-Gang-Schaltgetriebe. Das Wandler-Automatikgetriebe 7G-Tronic Plus ist optional für Vito 114 CDI und Vito 116 CDI im Angebot und Serienausstattung für den 119 Bluetec sowie den 4x4 mit Allradantrieb. Es handelt sich um die weltweit einzige Wandler-Automatik mit sieben Stufen für Transporter.Der Mercedes-Benz Vito Kastenwagen verfügt serienmäßig über Airbags und Gurtwarner sowohl für den Fahrer als auch für den Beifahrer, die Modelle Vito Tourer Pro und Vito Tourer Select außerdem über Windowbags und Thorax-Pelvis-Sidebags vorn. Für den Vito Tourer sind erstmals Windowbags im Fond zu bekommen. Zur Serienausstattung gehört außerdem der Attention Assist. Er zieht aus verschiedenen Parametern Rückschlüsse auf die Kondition des Fahrers. Hinzukommt der Seitenwind-Assistent. Er kompensiert Einflüsse von Windböen auf das Fahrzeug nahezu vollständig. Ebenfalls serienmäßig ist die Reifendruck-Überwachung.Im Vergleich zum Vorgänger ist der Vito in allen drei Längen um 140 mm gewachsen. Dies ist hauptsächlich auf einen verlängerten Vorbau zugunsten des Fußgängerschutzes zurückzuführen. Daraus resultieren Fahrzeuglängen von 4895 mm, 5140 mm und 5370 mm. Die Fahrzeughöhe beträgt – je nach Modell – auf maximal 1910 mm. Der Vito reicht an seine Pkw-Brüder der V-Klasse in vielen Bereichen heran; er muss sich nicht vor der Großraum-Limousine vom selben Produktionsband verstecken. Denn er bietet alles, was er für seinen Job benötigt und noch Einiges mehr. So muss weder der Handwerker noch der Shuttlefahrer auf Sicherheitselemente, und auch mehr Komfort ist an Bord. Dazu gehört auch die verbesserte Geräuschdämmung, sodass man mit dem Vito auch in Ruhe und entspannt fahren kann. (ampnet/nic)Daten Mercedes-Benz Vito 109 CDI Kastenwagen (Frontantrieb):Länge x Breite x Höhe (m): 4,90 x 2,24 (inkl.Spiegel) x 1,91Motor: Vier-Zylinder-Diesel, Leistung: 65 kW / 88 PS zwischen bei 3800 U/minMax. Drehmoment: 230 Nm zwischen 1500 - 2000 U/minVerbrauch (nach EU-Norm): 6,4 Liter DieselCO2-Emissionen: g/km: 169 g/kmLeergewicht / Zuladung: min. 1736 kg / max. 1314 kgLadevolumen: 5,8 m3Wendekreis: 12,9 MeterPreis: 17 990 Euro (ohne Mehrwertsteuer)