Auto-Medienportal.Net: 11.11.2020

Umfangreiches Upgrade auch für den Honda X-ADV

Parallel zur NC 750 X, mit der sich der Adventure-Scooter den Motor teilt, erhält auch der X-ADV von Honda ein umfangreiches Upgrade. Die Motorleistung steigt zum Modelljahr 2021 hier ebenfalls um vier PS (drei kW) auf 59 PS (43 kW) mit erweitertem Drehzahlbreich und geänderter Getriebabstufung in den unteren Gängen. Das „Throttle by Wire“-Management beinhaltet fünf Fahrmodi (Rain, Standard, Gravel, Sport, User) sowie eine verfeinerte Traktionskontrolle.

Der neu konstruierte Rahmen trägt die ebenfalls neu gestaltete Verkleidung samt neuer Sitzbank, die für bessere Bodenerreichbarkeit sorgt. Das Ablagefach wurde vergrößert und bietet eine integrierte USB-Ladebuchse. Zudem gibt es jetzt auch ein Handschuhfach. dafür wndert die Feststellbremse auf die rechte Seite des Lenkers. Der LED-Doppel-Scheinwerfer ist mit Tagfahrlicht ausgestattet; das Fünf-Zoll-TFT-Display ermöglicht die Kopplung eines Smartphones über das neue Smartphone-Voice-Control-System. (ampnet/jri)