Auto-Medienportal.Net: 15.12.2016

Der nächste Rückruf bei Yamaha

Die Reihe der Rückrufe bei Yamaha reißt nicht ab. Beim Leichtkraftroller Roller Majesty S kann der Tachometer ausfallen. Grund ist das Kabel des Geschwindigkeitssensors, das aus der Führung rutschen und abknicken sowie brechen kann.

Betroffen sind die Modelle vom Typ SE81 mit den Fahrgestellnummern RKRSE811000001001 bis RKRSE811000006002 und RKRSE812000001001 bis RKRSE812000001540. Die Besitzer werden gebeten, einen Werkstatttermin zu vereinbaren, um kostenlos einen modifizierten Geschwindigkeitssensor montieren zu lassen. (ampnet/jri)