Last saved by: iText by lowagie.com

Auto-Medienportal.Net: 15.01.2015

Goodyear erhält Innovationspreis

Die luxemburgische Wirtschaftsvereinigung Fedil hat Goodyear für seine Intellimax-Groove-Technologie bei Lkw-Reifen mit ihrem Innovationspreis 2014 in der Kategorie Effizienz ausgezeichnet. Bei der Profilrillen-Technologie werden durch eine spezielle Herstellungsmethode „verborgene“ Profile in den Reifen eingearbeitet. Diese gewährleisten, dass trotz Abnutzung des Reifens eine hohe Haftung und ein niedriger Rollwiderstand während seiner gesamten Lebensdauer aufrechterhalten bleiben. Goodyear hat Intellimax mit dem Fuelmax S eingeführt.

Fedil würdigt mit dieser Prämierung die Forschungs- und Entwicklungsleistung des Goodyear Innovation Center Luxembourg in Colmar-Berg. Es ist bereits der dritte Preis für Lkw-Reifen, den die Vereinigung an Goodyear in den vergangenen fünf Jahren verliehen hat. Bei einem Lkw-Reifen mit Intellimax Groove Technology besitzt die erste Laufflächenkontur zwei umlaufende Profilrillen mit drei Kontaktrippen. Dies sorgt während der ersten Lebensphase des Reifens für eine hohe Leistung und einen niedrigen Rollwiderstand. Wenn sich der Pneu zu rund 50 Prozent abgenutzt hat, werden fünf neue Rillen mit sechs Rippen für die zweite Hälfte seiner Lebensdauer freigelegt. Nach einer Abnutzung von etwa 75 Prozent bleiben vier Kontaktrippen übrig. Diese sollen bis zum Ende des Reifenlebens eine gute Haftung bei Nässe bieten. (ampnet/jri)